
[1.100.050a] 'SB Audigy Audio [9C00]' Fmt=000BFFFF Chan=65535 Support=0000002C
[1.100.050a] 'SB Audigy Audio [9C00]' Fmt=000BFFFF Chan=65535

--- FindDmaBufferSizes ---
11025 Hz (M) Size = 1024
22050 Hz (M) Size = 1024
44100 Hz (M) Size = 1024
48000 Hz (M) [from 44kHz] Size = 1024
96000 Hz (M) Size = 5908
11025 Hz (S) Size = 1024
22050 Hz (S) Size = 1024
44100 Hz (S) Size = 1764
48000 Hz (S) [from 44kHz] Size = 1764
96000 Hz (S) Size = 11816

--- FindBufferOffsets ---
11025 Hz (M) Offset = 1 [size=92 delay=188 delta=96]
22050 Hz (M) Offset = 1 [size=46 delay=103 delta=57]
44100 Hz (M) Offset = 1 [size=23 delay=51 delta=28]
48000 Hz (M) [from 44kHz] Offset = 1 [size=21 delay=21 delta=0]
96000 Hz (M) Offset = 1 [size=61 delay=131 delta=70]
11025 Hz (S) Offset = 1 [size=46 delay=99 delta=53]
22050 Hz (S) Offset = 1 [size=23 delay=52 delta=29]
44100 Hz (S) Offset = 1 [size=20 delay=40 delta=20]
48000 Hz (S) [from 44kHz] Offset = 1 [size=18 delay=18 delta=0]
96000 Hz (S) Offset = 1 [size=61 delay=131 delta=70]

--- CheckFullDuplex ---
11025 Hz (M) Full-duplex
22050 Hz (M) Full-duplex
44100 Hz (M) Full-duplex
48000 Hz (M) [from 44kHz] Full-duplex
96000 Hz (M) Full-duplex
11025 Hz (S) Full-duplex
22050 Hz (S) Full-duplex
44100 Hz (S) Full-duplex
48000 Hz (S) [from 44kHz] Full-duplex
96000 Hz (S) Full-duplex

--- Write to c:\cakewalk pro audio 9\CW9AudDX.INI ---
[1.100.050a]
0=1024 1 1024 1 1 1
1=1024 1 1024 1 1 1
2=1764 1 1024 1 1 1
3=1764 1 1024 1 1 1
4=11816 1 5908 1 1 1
SampleAccurate=1
Audio hardware has been successfully profiled.